{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":2,"sheets":["Danh mục dịch vụ","Hướng dẫn nhập"],"not_rendered":{"images":3,"external_links":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Danh mục dịch vụ","index":0,"n_rows":82,"n_cols":6,"rows_kept":82,"flags":["formulas_cached_only"]}
["STT","* Danh mục dịch vụ","* Mô tả dịch vụ","* Đơn vị","* Khối lượng","Ghi chú"]
["0"," HẠNG MỤC:XÂY DỰNG NHÀ TRẠM ","Chương V của E-HSMT","0",{"v":0,"d":"0.0000"}]
[1,"Đào móng bằng máy đào 0,4m3, chiều rộng móng ≤6m - Cấp đất III","Chương V của E-HSMT","100m3",{"v":0.455,"d":"0.4550"}]
[2,"Đào móng bằng máy đào 0,4m3, chiều rộng móng ≤6m - Cấp đất III","Chương V của E-HSMT","100m3",{"v":0.07198125000000001,"d":"0.0720"}]
[3,"Đào kênh mương, rãnh thoát nước, đường ống, đường cáp bằng thủ công, rộng ≤1m, sâu ≤1m - Cấp đất III","Chương V của E-HSMT","1m3",{"v":55.199999999999996,"d":"55.2000"}]
[4,"Đắp đất bằng đầm đất cầm tay 70kg, độ chặt Y/C K = 0,85","Chương V của E-HSMT","100m3",{"v":0.6211405333333333,"d":"0.6211"}]
[5,"Bê tông lót móng SX bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, chiều rộng ≤250cm, M150, đá 4x6, PCB40","Chương V của E-HSMT","m3",{"v":0.47987500000000005,"d":"0.4799"}]
[6,"Bê tông lót móng SX bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, chiều rộng ≤250cm, M150, đá 4x6, PCB40","Chương V của E-HSMT","m3",{"v":0.64174,"d":"0.6417"}]
[7,"Bê tông xà dầm, giằng nhà SX bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, chiều cao ≤6m, M200, đá 1x2, PCB40","Chương V của E-HSMT","m3",{"v":1.571752,"d":"1.5718"}]
[8,"Bê tông sàn mái SX bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, bê tông M200, đá 1x2, PCB40","Chương V của E-HSMT","m3",{"v":1.3907999999999998,"d":"1.3908"}]
[9,"Bê tông lanh tô, lanh tô liền mái hắt, máng nước, tấm đan, ô văng, bê tông M200, đá 1x2, PCB40","Chương V của E-HSMT","m3",{"v":0.07416,"d":"0.0742"}]
[10,"Ván khuôn gỗ xà dầm, giằng","Chương V của E-HSMT","100m2",{"v":0.14935199999999998,"d":"0.1494"}]
[11,"Ván khuôn gỗ lanh tô, lanh tô liền mái hắt, máng nước, tấm đan","Chương V của E-HSMT","100m2",{"v":0.015576000000000003,"d":"0.0156"}]
[12,"Ván khuôn gỗ sàn mái","Chương V của E-HSMT","100m2",{"v":0.15591999999999998,"d":"0.1559"}]
[13,"Lắp dựng cốt thép xà dầm, giằng, ĐK ≤10mm, chiều cao ≤6m","Chương V của E-HSMT","tấn",{"v":0.03884,"d":"0.0388"}]
[14,"Lắp dựng cốt thép xà dầm, giằng, ĐK ≤18mm, chiều cao ≤6m","Chương V của E-HSMT","tấn",{"v":0.18828,"d":"0.1883"}]
[15,"Lắp dựng cốt thép lanh tô liền mái hắt, máng nước, ĐK ≤10mm, chiều cao ≤6m","Chương V của E-HSMT","tấn",{"v":0.006490000000000001,"d":"0.0065"}]
[16,"Lắp dựng cốt thép sàn mái, ĐK ≤10mm, chiều cao ≤28m","Chương V của E-HSMT","tấn",{"v":0.10815999999999999,"d":"0.1082"}]
[17,"Xây móng bằng gạch đất sét nung 6,5x10,5x22cm - Chiều dày ≤33cm, vữa XM M75, PCB40","Chương V của E-HSMT","m3",5.2938]
[18,"Xây tường thẳng bằng gạch đất sét nung 6,5x10,5x22cm - Chiều dày ≤33cm, chiều cao ≤6m, vữa XM M75, PCB40","Chương V của E-HSMT","m3",{"v":9.499802260000001,"d":"9.4998"}]
[19,"Xây tường thẳng gạch bê tông 10,5x6x22cm - Chiều dày 10,5cm, chiều cao ≤6m, vữa XM M75, XM PCB40","Chương V của E-HSMT","m3",{"v":1.51558,"d":"1.5156"}]
[20,"Bê tông tấm đan, mái hắt, lanh tô, bê tông M200, đá 1x2, PCB40 - Đổ bê tông đúc sẵn bằng thủ công (vữa bê tông sản xuất bằng máy trộn)","Chương V của E-HSMT","m3",{"v":0.05500000000000001,"d":"0.0550"}]
[21,"Gia công, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn gỗ, nắp đan, tấm chớp","Chương V của E-HSMT","100m2",{"v":0.016,"d":"0.0160"}]
[22,"Lắp các loại CKBT đúc sẵn bằng thủ công, trọng lượng ≤25kg","Chương V của E-HSMT","1 cấu kiện",{"v":5,"d":"5.0000"}]
[23,"Trát tường ngoài, dày 1,5cm, Vữa XM M75, XM PCB40 ","Chương V của E-HSMT","m2",{"v":2.862,"d":"2.8620"}]
[24,"Trát tường ngoài, dày 1,5cm, Vữa XM M75, XM PCB40 ","Chương V của E-HSMT","m2",{"v":69.13928299999999,"d":"69.1393"}]
[25,"Trát tường trong, dày 1,5cm, Vữa XM M75, XM PCB40 ","Chương V của E-HSMT","m2",{"v":58.01662699999999,"d":"58.0166"}]
[26,"Trát trần, vữa XM M75, PCB40","Chương V của E-HSMT","m2",{"v":15.6,"d":"15.6000"}]
[27,"Láng nền, sàn không đánh màu, dày 3cm, vữa XM M75, PCB40","Chương V của E-HSMT","m2",{"v":17.464,"d":"17.4640"}]
[28,"Quét dung dịch chống thấm mái, sê nô, ô văng","Chương V của E-HSMT","m2",{"v":17.464,"d":"17.4640"}]
[29,"Quét nước xi măng 2 nước","Chương V của E-HSMT","m2",{"v":8.392199999999999,"d":"8.3922"}]
[30,"Sơn dầm, trần, tường trong nhà không bả bằng sơn các loại 1 nước lót + 2 nước phủ","Chương V của E-HSMT","m2",{"v":73.616,"d":"73.6160"}]
[31,"Sơn dầm, trần, tường ngoài nhà không bả bằng sơn các loại 1 nước lót + 2 nước phủ","Chương V của E-HSMT","m2",{"v":61.885000000000005,"d":"61.8850"}]
[32,"Lát nền, sàn gạch - Tiết diện gạch ≤ 0,16m2, vữa XM M75, PCB40","Chương V của E-HSMT","m2",11.5838]
[33,"Gia công xà gồ thép","Chương V của E-HSMT","tấn",{"v":0.144585696,"d":"0.1446"}]
[34,"Lắp dựng xà gồ thép","Chương V của E-HSMT","tấn",0.1446]
[35,"Sơn sắt thép bằng sơn các loại 1 nước lót + 2 nước phủ ","Chương V của E-HSMT","1m2",{"v":9.20928,"d":"9.2093"}]
[36,"Lợp mái che tường bằng tôn múi, chiều dài bất kỳ, dầy 0.35mm","Chương V của E-HSMT","100m2",{"v":0.177,"d":"0.1770"}]
[37,"Cửa đi nhôm kính ( đã có công lắp dựng )","Chương V của E-HSMT","m2",{"v":1.9800000000000002,"d":"1.9800"}]
[38,"Khóa cửa đi nhôm kính DK","Chương V của E-HSMT","cái",{"v":1,"d":"1.0000"}]
[39,"Cửa đi thép hộp ( đã bao gồm công lắp dựng, sơn hoàn thiện )","Chương V của E-HSMT","m2",{"v":1.9800000000000002,"d":"1.9800"}]
[40,"Khoá cửa DS ( bằng khóa số )","Chương V của E-HSMT","cái",{"v":1,"d":"1.0000"}]
[41,"Lưới chống côn trùng","Chương V của E-HSMT","m2",{"v":0.8,"d":"0.8000"}]
[42,"Lắp dựng, tháo dỡ dàn giáo ngoài, chiều cao ≤16m","Chương V của E-HSMT","100m2",{"v":0.6907799999999998,"d":"0.6908"}]
[43,"Thêm công vận chuyển vật liệu bằng thủ công","Chương V của E-HSMT","công ",{"v":10,"d":"10.0000"}]
[44,"Cáp điện nguồn Cu/XLPE/PVC-0,6/1KV - 2x16+1x10mm2","Chương V của E-HSMT","m",{"v":10,"d":"10.0000"}]
[45,"Lắp đặt các automat 1 pha ≤100A","Chương V của E-HSMT","cái",{"v":1,"d":"1.0000"}]
[46,"Lắp đặt cầu dao 3 cực đảo chiều ≤100 Ampe","Chương V của E-HSMT","bộ",{"v":1,"d":"1.0000"}]
[47,"Lắp đặt tủ nguồn AC (Tủ điện trong nhà 600x400x180 tôn sơn tĩnh điện)","Chương V của E-HSMT","tủ",{"v":2,"d":"2.0000"}]
[48,"Lắp đặt cầu chì hạ thế 5A","Chương V của E-HSMT","cái",{"v":1,"d":"1.0000"}]
[49,"Lắp đặt đồng hồ Vôn kế","Chương V của E-HSMT","cái",{"v":1,"d":"1.0000"}]
[50,"Lắp đặt đèn led báo nguồn điện ","Chương V của E-HSMT","cái",{"v":1,"d":"1.0000"}]
[51,"Lắp đặt các automat 1 pha ≤100A","Chương V của E-HSMT","cái",{"v":1,"d":"1.0000"}]
[52,"Lắp đặt các automat 1 pha ≤50A","Chương V của E-HSMT","cái",{"v":8,"d":"8.0000"}]
[53,"Lắp đặt cáp M16mm2 nối đất cho tủ điện","Chương V của E-HSMT"," m",{"v":6,"d":"6.0000"}]
[54,"Lắp đặt dây dẫn 2 ruột ≤ 4mm2","Chương V của E-HSMT","m",{"v":36,"d":"36.0000"}]
[55,"Lắp đặt dây dẫn 2 ruột ≤ 10mm2","Chương V của E-HSMT","m",{"v":18,"d":"18.0000"}]
[56,"Lắp đặt ống nhựa máng nhựa đặt nổi bảo hộ dây dẫn - Đường kính ≤90mm","Chương V của E-HSMT","m",{"v":15,"d":"15.0000"}]
[57,"Lắp đặt ống nhựa máng nhựa đặt nổi bảo hộ dây dẫn - Đường kính ≤34mm","Chương V của E-HSMT","m",{"v":8,"d":"8.0000"}]
[58,"Ép đầu cốt cáp nguồn, dây đất, đường kính dây cáp <=50mm","Chương V của E-HSMT","1 cái",{"v":16,"d":"16.0000"}]
[59,"Cầu đấu dây trung","Chương V của E-HSMT","cái",{"v":4,"d":"4.0000"}]
[60,"Lắp đặt ổ cắm đôi","Chương V của E-HSMT","cái",{"v":2,"d":"2.0000"}]
[61,"Lắp đặt bảng gỗ (nhựa) vào tường gạch, kích thước bảng điện <= 180x250mm","Chương V của E-HSMT","1cái",{"v":4,"d":"4.0000"}]
[62,"Lắp đặt công tắc 2 hạt","Chương V của E-HSMT","cái",{"v":2,"d":"2.0000"}]
[63,"Lắp đặt đèn copact 20W","Chương V của E-HSMT","bộ",{"v":3,"d":"3.0000"}]
[64,"Hố ga điện (khoán thi công)","Chương V của E-HSMT","hố",{"v":2,"d":"2.0000"}]
[65,"Lắp đặt dây dẫn 2 ruột 16mm2","Chương V của E-HSMT","m",{"v":230,"d":"230.0000"}]
[66,"Gen ống soắn HDPE 40-50","Chương V của E-HSMT","m",{"v":460,"d":"460.0000"}]
[67,"Đi ông ghen trong  nhà làm việc + phụ kiện cố định ống","Chương V của E-HSMT","m",{"v":30,"d":"30.0000"}]
[68,"Dây tiếp địa liên hoàn M10","Chương V của E-HSMT","10m",{"v":1,"d":"1.0000"}]
[69,"Lắp đặt quạt thông gió trên tường","Chương V của E-HSMT","cái",{"v":2,"d":"2.0000"}]
[70,"Điều hòa 9000btu Kangaroo hoặc tương đương","Chương V của E-HSMT","bộ",{"v":2,"d":"2.0000"}]
[71,"Lắp đặt máy điều hoà 2 cục - Loại máy Treo tường","Chương V của E-HSMT","máy",{"v":2,"d":"2.0000"}]
[72,"Lắp đặt ống đồng dẫn ga nối bằng phương pháp hàn; đoạn ống dài 2m - Đường kính 9,5mm","Chương V của E-HSMT","100m",{"v":0.1,"d":"0.1000"}]
[73,"Dây điện ra cục nóng điều hoà dây 2x2,5","Chương V của E-HSMT","m",{"v":10,"d":"10.0000"}]
[74,"atomat điều hoà","Chương V của E-HSMT","cái",{"v":2,"d":"2.0000"}]
[75,"Cáp quang ADSS 24 sợi - KV100m","Chương V của E-HSMT","m",{"v":460,"d":"460.0000"}]
["0"," LẮP ĐẶT THIẾT BỊ TRẠM PHÁT SÓNG","Chương V của E-HSMT","0",{"v":0,"d":"0.0000"}]
["76","Bình Acquy 12v-40ah","Chương V của E-HSMT","bộ",{"v":4,"d":"4.0000"}]
["77","Bộ lưu điện 5kva (UPS Huyndai)","Chương V của E-HSMT","bộ",{"v":1,"d":"1.0000"}]
["78","Giá đỡ acquy, thiết bị dạng tủ ","Chương V của E-HSMT","bộ",{"v":1,"d":"1.0000"}]
["79","Thang cáp ","Chương V của E-HSMT","bộ",{"v":1,"d":"1.0000"}]

{"sheet":"Hướng dẫn nhập","index":1,"n_rows":22,"n_cols":1,"rows_kept":22,"flags":["formulas_cached_only"]}
["Hướng dẫn nhập danh mục dịch vụ"]
[]
["1. Tất cả các trường có dấu * trong bảng đều bặt buộc nhập"]
["2. Đơn vị thao tác cài đặt số theo hướng dẫn dưới đây: (chọn file -> option -> advanced -> chọn decimal separator: \".\" ; thousands seprator: \",\" ), nhập tối đa 4 số thập phân sau dấu \",\""]
{"$rows_empty":16}
["3. Nhập thông tin từ dòng thứ 2 của bảng"]
["4. Màn hình ví dụ"]